1. 测试内容
   1. 身份验证、心跳包、NBS上传单独上传、实时数据启动上传，实时数据终止上传，初始化设置，设备时间设置；
   2. 目前还不确定所谓的实时数据究竟包含哪些设备，所以暂时开启了所有设备的实时数据包含：
   3. 系统的重发机制，分为超时重发和发送失败重发；超时重发网络是通的，只是平台没有回复，这个时候就要按照平台规定的超时时间和重发数量来执行了。另外一种是发送失败，这种情况就是本地网络断开的那一刹那正好有命令在发送，那该命令就会出现这个问题，但主线程自动会再次连接，这个问题不大；
   4. 测试断网情况，以及再恢复网络；重新连接后应该要继续身份验证的，然后继续收发；
2. 身份验证测试过程
   1. 程序内该过程是没有ReCount限制的，只要不通过就一直验证下去，验证通过后销毁任务；整个过程没什么问题；
   2. 心跳包：程序设计的模式发送超时后按照平台设置的Recount进行重新发送，发送成功后重新计时，并重新计算QN值。
3. Tep
4. Temp
5. Temp